**ДОДАТОК 2**

**Капітальний ремонт будівлі А на території Карпатського біосферного заповідника**

NT-2021-19-CBR-Overhaul building A

Дата: 30 вересня 2021 року

**AHT GROUP AG**

Проект: «Підтримка природно-заповідних територій в Україні»

BMZ номери Проекту : 2011.6612.3 і 2013.6588.1.  фінансується за рахунок коштів, наданих урядом Федеративної Республіки Німеччини через KfW відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 і 2013) від 10.05.2015, що впроваджується AHT GROUP AG (провідний партнер консорціуму спільно з Дунайсько-Карпатською програмою WWF, Франкфуртським зоологічним товариством (FZS)

**ФОРМА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ**

***(Цю форму необхідно подати лише на***  ***офіційному бланку)***

Місце:

Дата:

Кому: Проект: «Підтримка природно-заповідних територій в Україні»

До уваги: Соломія Стефанишин

вул. Шевченка 70, кв. 1, м. Львів, 79039, Україна

Шановні пані та панове,

Ми, що нижче підписалися, цим пропонуємо виконати роботи для АГТ ГРУП АГ відповідно до вимог, зазначених у Запиті на цінову пропозицію від 30.09.2021 року, та всіх додатків до нього, а також усіх пунктів Загальних положень та умов Угоди KfW:

1. **Оцінка організації**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ**  Учасник зобов’язаний описати та пояснити як та чому він якнайкраще відповідає усім вимогам АГТ ГРУП АГ, зазначаючи наступне: | |
| Повна реєстраційна назва |  |
| Рік заснування |  |
| Юридичний статус |  |
| Юридична адреса |  |
| Фактична адреса |  |
| Банківські реквізити |  |
| Статус платника ПДВ |  |
| Контактна особа |  |
| Електронна пошта контактної особи |  |
| Номер телефону контактної особи |  |
| Основні види діяльності компанії/організації |  |
| Короткий опис – характер діяльності, поле діяльності, ліцензії, свідоцтва, акредитації (якщо є такі); | Будь-ласка, зазначте тут |
| Дозволи на ведення діяльності – реєстраційні документи, свідоцтво про реєстрацію платника податку, та ін. | ЄДРПОУ, свідоцтво про реєстрацію платника податку  Копії свідоцтва про реєстрацію платника податку додаються |
| Остання звітність про фінансові результати завірена аудитором (2019-2021 рр.)[[1]](#footnote-1) | Копії звітів про доходи, про фінансові результати, (прибутки/ збитки), балансу, що свідчать про платоспроможність, ліквідність, кредитний рейтинг . |
| Результати щонайменше 3 робіт за характером і складністю, еквівалентними роботам що вимагається, виконаним протягом останніх 3 років | Будь-ласка, вкажіть список клієнтів, котрі користувались подібними послугами, та опишіть обсяги угод, термін дії угоди, вартість угоди, посилання на угоду |
| Сертифікати та акредитація | Будь ласка, вкажіть тут відповідні сертифікати та ліцензії, включаючи  - ліцензія на виконання робіт класу CC3, значні наслідки;  - декларація або дозвіл на роботу на висоті. |
| Будь-ласка, вкажіть контактні дані принаймні трьох попередніх замовників |  |
| Інша відповідна інформація | Перелік обладнання (у власності, в оренді) |

1. **Кваліфікація та досвід ключового персоналу, запропоновані для адміністрування та виконання Контракту.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Посада | Ім’я | Досвід, роки (загальний) | Досвід, роки в запропонованій посаді |
| (a)  (b) |  |  |  |

1. **Запропоноване обладнання**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва обладнання | Характеристики | У власності чи орендоване |
| (a)  (b) |  |  |

1. **Запропоновані субпідряди та залучені фірми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частини робіт | Вартість субпідряду | Субпідрядник  (ім’я та адреса) | Досвід у подібній роботі |
| (a)  (b) |  |  |  |

1. **Графік будівництва**

***Лот 1: Капітальний ремонт покрівлі будівлі А Карпатського біосферного заповідника (Переважає українська версія, повні технічні деталі та описи див. Окремий опис проекту, Додаток6)***

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Завдання** |
| **місяці** | | | | | |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **всього** |
| Будівельні роботи з капітального ремонту покрівлі адміністративного корпусу А | | | | | | | | |
| **T-1** | **Роботи з розмотуванням** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Демонтаж покриття покрівлі з натуральної черепиці * Демонтаж водоприймальних жолобів * Демонтаж горищних вікон * Демонтаж підшивки карнизів |  |  |  |  |  |  |  |
| **T-2** | **Роботи з ремонту конструкції покрівлі** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Встановлення додаткових крокв і підбалок * Підсилення крокв накладними елементами * Підшивка карнизів дошкою 20х150 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Влаштування утеплення з дерев’яного волокна 150 мм * Влаштування настилу з гідробарєру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Влаштування обрешітки даху * Влаштування підшивки даху * Монтаж конструкції покрівлі над фігурними елементами фасаду * Влаштування примикань до димових та вентиляційних * каналів |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Влаштування дерев’яного перекриття над мансардою * Влаштування водостічних труб * Влаштування водоприймальних жолобів * Влаштування пароізоляції * Вогнезахист антипіренами дерев’яних елементів настилу * Обробка протигрибковими засобами |  |  |  |  |  |  |  |
| **T-3** | **Роботи з влаштування покриття крівлі** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Монтаж розжолобка з бляхи * Монтаж настилу з бляхи вбудованих водовідвідних жолобів * Монтаж покриття покрівлі з глиняної черепиці * Монтаж торцевих елементів з бляхи * Монтаж бляшаних фартухів примикання покрівлі до стіни * Монтаж горищних вікон * Влаштування дерев’яних перегородок 150 мм * Мурування димових каналів |  |  |  |  |  |  |  |
| **T-3** | **Роботи по інженерній системі будівлі блискавкозахист** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Т-4** | **Вивіз сміття** |  |  |  |  |  |  |  |

***Лот 2: Капітальний ремонт будівлі А (дах будівлі виключений) Карпатського біосферного заповідника***

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Завдання** |
| **місяці** | | | | | |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **Всього** |
| **T-1** | **Роботи по ремонту внутрішніх інженерних мереж** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Демонтаж цегляних перегородок * Демонтаж радіаторів * Демонтаж санвузлів * Демонтаж міжкімнатних дверей * Заміна вентиляційних град * Установка горищного люка на дерев’яному перекритті |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Заміни водопровідних труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Влаштування умивальників * Влаштування унітазів з бачком * Влаштування каналізаційно- витяжного стояка |  |  |  |  |  |  |  |
| **T-2** | **Роботи з оздоблення внутрішніх стін** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Влаштування перегородок з цегли * Монтаж міжкімнатних дверей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Високоякісне пофарбування внутрішніх стін |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Укладання керамічної плитки * Укладання покриття з керамічної плитки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Влаштування покриття з дерева * Встановлення поясок над цоколем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Влаштування підвіконних дошок |  |  |  |  |  |  |  |
| **T-3** | **Роботи по інженерній системі будівлі блискавкозахист** |  |  |  |  |  |  |  |
| **T-4** | **Роботи по інженерній системі будівлі електропостачання та електроосвітлення** |  |  |  |  |  |  |  |
| **T-5** | **Роботи по інженерній системі будівлі пожежної сигналізації** |  |  |  |  |  |  |  |
| **T-6** | **Фасадні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Демонтаж вікон * Демонтаж вхідних дверей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Монтаж вхідних дверей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Монтаж вікон |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Влаштування ремонт фасадів з утепленням |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Влаштування металевої огорожі |  |  |  |  |  |  |  |
| **Т-7** | **Вивіз сміття** |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Цінова пропозиція апліката**

***Лот 1: Капітальний ремонт покрівлі будівлі А Карпатського біосферного заповідника (Переважає українська версія, повні технічні деталі та описи див. Окремий опис проекту, Додаток 6)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Назва** | **Одиниця вимірювання** | **Кількість** | **Ціна за одиницю,**  **грн** | **Всього,**  **грн** | **Ціна за одиницю,**  **Євро\*** | **Всього,**  **Євро** | **Зауваження тендерного комітету** |
| Будівельні роботи з капітального ремонту покрівлі адміністративного корпусу А | | | | | | | |  |
|  | **Роботи з розмотуванням** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж покриття покрівлі з натуральної черепиці | м2 | 548,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж водоприймальних жолобів | м.п./м2 | 85,0/128 |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж горищних вікон | шт. | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж підшивки карнизів | м2 | 24,5 |  |  |  |  |  |
|  | **Роботи з ремонту конструкції покрівлі** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Встановлення додаткових крокв і підбалок | м3 | 5,55 |  |  |  |  |  |
| 6 | Підсилення крокв накладними елементами | м.п. | 48,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Підшивка карнизів дошкою 20х150 мм. | м.п. | 88,2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Влаштування утеплення з дерев’яного волокна 150 мм | м2 | 590,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Влаштування настилу з гідробар’єру | м2 | 590,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Влаштування обрешітки даху | м2 | 590,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Влаштування підшивки даху | м2 | 550,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Монтаж конструкції покрівлі над фігурними елементами фасаду | м2 | 11,60 |  |  |  |  |  |
| 13 | Влаштування примикань до димових та вентиляційних каналів | м.п. | 15,5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Влаштування дерев’яного перекриття над мансардою | м2 | 109,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | Влаштування водостічних труб | м.п. | 34,4 |  |  |  |  |  |
| 16 | Влаштування водоприймальних жолобів | м.п. | 111,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | Влаштування пароізоляції | м2 | 590,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Вогнезахист антипіренами дерев’яних елементів настилу | м2 | 535,0 |  |  |  |  |  |
| 19 | Обробка протигрибковими засобами | м2 | 1210,0 |  |  |  |  |  |
|  | **Роботи з влаштування покриття крівлі** |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж розжолобка з бляхи | м2 | 58,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж настилу з бляхи вбудованих водовідвідних жолобів | м2 | 128,0 |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж покриття покрівлі з глиняної черепиці | м2 | 590,0 |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж торцевих елементів з бляхи | м.п. | 85,2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж бляшаних фартухів примикання покрівлі до стіни | м.п. | 39,2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж горищних вікон | шт. | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 26 | Влаштування дерев’яних перегородок 150 мм | м3 | 218,0 |  |  |  |  |  |
| 27 | Мурування димових каналів | м3 | 4,50 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Матеріали для будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі адміністративного корпусу А | | | | | | | |  |
| 1 | пиломатеріали | м3 | 23,86 |  |  |  |  |  |
| 2 | утеплення даху з дерев'яного волокна, | м2 | 590,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | натуральна черепиця в комплекті, | м2 | 590,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | водостічні труби ф125мм із листового металу, | м.п. | 34,4 |  |  |  |  |  |
| 5 | ринви з листової сталі | м.п. | 111,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | вікна дахові, дерев'яні | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | цегла | Шт. | 1800 |  |  |  |  |  |
| 8 | система блискавкозахисту будівлі | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Вивіз сміття | т | 29,8 |  |  |  |  |  |
|  | Транспортні витрати |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші витрати (проживання, добові, тощо) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладні витрати |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | | | | | | |  |  |

\*Курс обміну, курс НБУ за 7 днів до кінцевого терміну

***Лот 2: Капітальний ремонт будівлі А (дах будівлі виключений) Карпатського біосферного заповідника (Переважає українська версія, повні технічні деталі та описи див. Окремий опис проекту, Додаток 6)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва робіт** | **Одиниця вимірювання** | **Кількість** | **Ціна за одиницю,**  **грн** | **Всього,**  **грн** | **Ціна за одиницю,**  **Євро\*** | **Всього,**  **Євро** | **Зауваження тендерного комітету** |
| Будівельні роботи з капітального ремонту адміністративного корпусу А | | | | | | | |  |
|  | **Роботи по ремонту внутрішніх інженерних мереж** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж цегляних перегородок | м3 | 15,45 |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж радіаторів | шт. | 42 |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж санвузлів | шт. | 11 |  |  |  |  |  |
| 4 | Заміна водопровідних труб | м.п. | 54,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Влаштування умивальників | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | Влаштування унітазів з бачком | шт. | 17 |  |  |  |  |  |
| 7 | Влаштування каналізаційно- витяжного стояка | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж міжкімнатних дверей | шт. | 67 |  |  |  |  |  |
| 9 | Заміна вентиляційних град | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка горищного люка на дерев’яному перекритті | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Роботи з оздоблення внутрішніх стін** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Влаштування перегородок з цегли | м2 | 27,2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Монтаж міжкімнатних дверей | шт. | 67 |  |  |  |  |  |
| 13 | Високоякісне пофарбування внутрішніх стін | м2 | 1700,0 |  |  |  |  |  |
| 14 | Укладання керамічної плитки | м2 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | Укладання покриття з керамічної плитки | м2 | 590,0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Влаштування покриття з деревини | м2 | 532,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | Встановлення пояска над цоколем | м.п. | 74,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Влаштування підвіконних дошок | м.п. | 67,0 |  |  |  |  |  |
|  | **Роботи по інженерній системі будівлі блискавкозахист** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Роботи по інженерній системі будівлі електропостачання та електроосвітлення** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Роботи по інженерній системі будівлі пожежної сигналізації** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Фасадні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Демонтаж вікон | шт. | 54 |  |  |  |  |  |
| 20 | Демонтаж вхідних дверей | шт. | 9 |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж вхідних дверей | шт. | 9 |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж вікон | шт. | 63 |  |  |  |  |  |
| 23 | Влаштування ремонт фасадів з утепленням | м2 | 550,0 |  |  |  |  |  |
| 24 | Влаштування металевої огорожі | м2 | 15,0 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Матеріали для будівельних робіт з капітального ремонту адміністративного корпусу А | | | | | | | |  |
| 1 | утеплення фасадів з дерев'яного волокна, 100мм | м2 | 550,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | вікна дерев'яні | шт. | 63 |  |  |  |  |  |
| 3 | двері внутрішні дерев'яні | шт. | 67 |  |  |  |  |  |
| 4 | двері вхідні дерев'яні, протипожежні | шт. | 9 |  |  |  |  |  |
| 5 | умивальник | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | унітаз з бачком | шт. | 17 |  |  |  |  |  |
| 7 | алюмінієві радіатори | шт. | 42 |  |  |  |  |  |
| 8 | керамічна плитка | м2 | 710,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | пояс цокольний з пісковика | м.п. | 74,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | внутрішні підвіконні дерев'яні дошки | м.п. | 67,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | система електропостачання та електроосвітлення | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | цегла | Шт. | 1300 |  |  |  |  |  |
| 13 | система пожежної сигналізації | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Вивіз сміття | т | 87,5 |  |  |  |  |  |
|  | Транспортні витрати |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші витрати Other consumables (проживання, добові, тощо) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладні витрати |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього** | | | | | | |  |  |

\*Курс обміну, курс НБУ за 7 днів до кінцевого терміну

**ДОДАТОК 3**

**Лист подачі тендерної пропозиції**

*[Учасник тендеру повинен підготувати свій лист-заявку на бланку із зазначенням його назви та адреси]*

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NCB No.:*NT-2021-19-CBR-Overhaul building A*

Кому: АГТ ГРУП АГ, зареєстрована за адресою: 79039 Львів, вул. Шевченка 70 кв.1 Львів

Ми, що нижче підписалися, заявляємо, що:

(a) ми перевірили тендерну документацію та не маємо жодних застережень;

(b) у нас немає конфлікту інтересів відповідно до Умов закупівлі;

(c) Ми пропонуємо виконати відповідно до Тендерної документації наступні роботи: \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(d) Загальна ціна нашої пропозиції, без урахування податків та будь-яких знижок, становить:

i) У разі лише одного лоту загальна ціна (без урахування податків) тендерної пропозиції \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ii) У разі кількох лотів загальна ціна (без урахування податків) кожного лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

iii) У разі кількох лотів загальна ціна (без урахування податків) усіх лотів (сума всіх лотів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(e) Наша тендерна пропозиція буде дійсна протягом 120 днів від дати кінцевого терміну подання пропозицій відповідно до Тендерної документації, і вона залишається для нас обов'язковою і може бути прийнята в будь-який час до закінчення цього періоду;

(f) ми не беремо участі як Учасник більш ніж в одній заявці в цьому тендері;

(j) Ми розуміємо, що ця Тендерна пропозиція разом із Вашою письмовою згодою з нею, включеною у Ваше повідомлення про присудження контракту, становитиме обов'язковий контракт між нами, доки не буде підготовлений та підписаний офіційний контракт; і

(k) Ми визнаємо та погоджуємось, що Замовник залишає за собою право анулювати тендерний процес і відхиляти всі Тендерні пропозиції в будь-який час до укладання офіційного контракту, не несучи таким чином будь-якої відповідальності перед нами;

(l) Цим ми засвідчуємо, що ми вжили заходів, щоб гарантувати, що жодна особа, яка діє від нас чи від нашого імені, не буде брати участь у будь-якому шахрайстві та корупції.

Назва учасника тендеру\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ім'я особи, належним чином уповноваженої підписувати тендерну пропозицію від імені Учасника\*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада особи, яка підписала тендерну пропозицію \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис зазначеної вище особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата підписання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*: У випадку тендерної пропозиції, поданої СП, вкажіть назву СП як Учасника

\*\*: Особа, яка підписує тендерну пропозицію, повинна мати довіреність, видану Учасником, яка додається до тендерної пропозиції

**ДОДАТОК 8**

Bid Security

**Beneficiary:** *AHT GROUP AG* Shevchenka Str., 70, apt. 1, Lviv, 79039 Ukraine

**Date:** *[Insert date of issue]*

**BID GUARANTEE No.:** *[Insert guarantee reference number]*

**Guarantor:** *[Insert name and address of place of issue, unless indicated in the letterhead]*

We have been informed that *[Insert name and address of the bidder, which in the case of a joint venture shall be the name and address of the joint venture]* (hereinafter called “the Applicant”) has submitted or will submit to the Beneficiary its bid (hereinafter called “the Bid”) for the execution of *[Insert project, object of the contract/brief description of the works]* under Request for id Solicitation No.NT-2021-19-CBR-Overhaul building A (“the NCB”).

We, as Guarantor, hereby irrevocably and independently undertake to pay the Beneficiary, waiving all objections and defences, any sum or sums not exceeding in total an amount of *[Insert guarantee amount and currency in words and figures]* upon receipt by usof the Beneficiary’s first demand, supported by the Beneficiary’s statement, whether in the demand itself or a separate signed document accompanying or identifying the demand, stating that either the Applicant:

(a) Has withdrawn its Bid during the period of bid validity set forth in the Applicant’s Bid Submission Form (the Bid Validity Period”); or

(b) Having been notified of the acceptance of its Bid by the Beneficiary during the Bid Validity Period, (i) has failed to sign the contract agreement, or (ii) has failed to furnish the performance security, in accordance with the Instructions to Bidders (“ITB”) of the Beneficiary’s bidding document.

This guarantee shall expire not later than *[Insert expiry date][[2]](#footnote-2)*.

By this date we must have received any claims for payment by letter or encoded telecommunication.

It is understood that you will return this guarantee to us on expiry or after payment of the total amount to be claimed hereunder.

*[As preferred option regarding guarantee rules insert[[3]](#footnote-3):* This guarantee is subject to the Uniform Rule for Demand Guarantees (URDG) 2010 Revision, ICC Publication No. 758.*]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Place, date |  | Guarantor’s authorized signature(s) |

1. Якщо перевірена фінансова звітність недоступна, Постачальник повинен надати звітність, завірену печаткою фіскальної служби або Звіт 1 та Звіт 2 електронного подання звітності [↑](#footnote-ref-1)
2. Pursuant to Description of Requirements the guarantee must be valid for at least 42 days beyond the bid validity. [↑](#footnote-ref-2)
3. In the case the issuing bank will not add the preferred option, the following must be added instead: This guarantee is governed by the laws of *[Insert country of jurisdiction]*. Note: the country of jurisdiction shall be the country where the bank’s branch issuing the guarantee is physically located. [↑](#footnote-ref-3)